(footprint "CN_SBH11-PBPC-D05-ST-BK"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -7.175 -6.585 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "3d44a0cf-a007-45c1-a704-62badd7d787b")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "SULLINS_SBH11-PBPC-D05-ST-BK"
		(at 7.43 6.285 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "f050cd34-5cda-47fa-88cd-c680b7574176")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "aba96520-f9f8-4aff-927b-3d1a0cfbac06")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "78c30e62-71ba-4b98-9484-87d8a7133def")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -10.1 -4.7)
		(end -10.1 4.4)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d0cd816c-b827-406e-8ec1-af4abcf6d218")
	)
	(fp_line
		(start -10.1 4.4)
		(end 10.1 4.4)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "30b564c1-19d6-4aa8-8b98-a110854f617e")
	)
	(fp_line
		(start 10.1 -4.7)
		(end -10.1 -4.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "254392e2-fc81-44fb-895a-5f708fab23e6")
	)
	(fp_line
		(start 10.1 4.4)
		(end 10.1 -4.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1bc13fab-5297-43a2-9421-f149e472ee79")
	)
	(fp_circle
		(center -10.85 1.27)
		(end -10.75 1.27)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "84a793d9-4eb6-4eec-93ad-4eccb9d4d0cd")
	)
	(fp_line
		(start -10.35 -4.95)
		(end -10.35 4.65)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "9d54d7ba-1bf9-49b1-9fa9-4420b843b870")
	)
	(fp_line
		(start -10.35 4.65)
		(end 10.35 4.65)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "6c2c6e90-a464-4e51-b9d8-9c103685d0aa")
	)
	(fp_line
		(start 10.35 -4.95)
		(end -10.35 -4.95)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "2bd1b52c-a7e5-4e79-a300-ad5583e43c89")
	)
	(fp_line
		(start 10.35 4.65)
		(end 10.35 -4.95)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "aeb75cce-3666-4bc5-8ad6-50a3bdc211fd")
	)
	(fp_line
		(start -10.1 -4.7)
		(end -10.1 4.4)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "951530cb-d613-4f09-81b3-e7fc57447432")
	)
	(fp_line
		(start -10.1 4.4)
		(end 10.1 4.4)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "3d723300-2b08-4328-9084-818639bd9f11")
	)
	(fp_line
		(start 10.1 -4.7)
		(end -10.1 -4.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d343aaf3-8e91-4b6d-a9c8-70ead56eafb5")
	)
	(fp_line
		(start 10.1 4.4)
		(end 10.1 -4.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b2fa898f-537f-414f-9bea-e131f7aa1dd2")
	)
	(fp_circle
		(center -10.85 1.27)
		(end -10.75 1.27)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "2a445962-d896-48ea-8e89-0fd5add88491")
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at -5.08 1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "11a6f59c-74fb-4a9b-b32d-c7f36e884699")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -5.08 -1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "0f032f39-e35b-4597-9706-4c59d784c194")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at -2.54 1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "ba0721ea-bbb3-4589-a0db-9d51f63843bf")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at -2.54 -1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "3b807074-29c1-4ba3-bd8d-11dc5bd8c2d5")
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 0 1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "c82328d0-5133-4f05-94f6-d1a20ce1834b")
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at 0 -1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "2dc2f34d-b1fd-4b30-99e0-456d0c033c01")
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at 2.54 1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "4953d98f-fa4b-4a37-b729-c76ba8ac2b70")
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at 2.54 -1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "d9578614-e372-43e0-81e9-b46ad8b43dd5")
	)
	(pad "9" thru_hole circle
		(at 5.08 1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "9f49a2dc-7a4f-4ae4-8ba4-4594bfafe464")
	)
	(pad "10" thru_hole circle
		(at 5.08 -1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "718c6862-fab5-412e-84bb-c34cbc48ac1b")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "/home/ddclark/share/kicad/KiCAD_DDCEE_Library/footprints/cad_models/SBH11-PBPC-D05-ST-BK.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
