
(footprint SULLINS_PPPC202LFBN-RC (layer F.Cu) (tedit 67789681)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -22.725 -3.81 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SULLINS_PPPC202LFBN-RC (at -11.93 3.81 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 5 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole rect (at 24.13 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 thru_hole circle (at -24.13 1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.605 1.605) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -25.65 -2.54) (end 25.65 -2.54) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 25.65 -2.54) (end 25.65 2.54) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 25.65 2.54) (end -25.65 2.54) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -25.65 2.54) (end -25.65 -2.54) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -25.65 -2.54) (end 25.65 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 25.65 -2.54) (end 25.65 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 25.65 2.54) (end -25.65 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -25.65 2.54) (end -25.65 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -25.9 -2.79) (end 25.9 -2.79) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 25.9 -2.79) (end 25.9 2.79) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 25.9 2.79) (end -25.9 2.79) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -25.9 2.79) (end -25.9 -2.79) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center 26.25 1.27) (end 26.35 1.27) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_circle (center 26.25 1.27) (end 26.35 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2))
)